**Техническое задание**

на замену дверного блока и усиление дверного проема

наружной двери подъезда №7 корпуса 17

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического дверного блока, размером 1500х2000(h)мм | шт. | 1 |
| 2 | Отбивка штукатурки откосов | м2 | 3,7 |
| 3 | Монтаж накладных пластин – 5х50, L=300мм (через 250мм) на существующую мет. перемычку | шт. | 7 |
| 4 | Монтаж и установка металлической П-образной рамы усиления из мет. уголка 75х8 | м.п. | 5,7 |
| 5 | Анкеровка установленной мет. рамы в кирпичную кладку стены арм. прутками ø12 А500, L=150мм через 500мм | шт. | 10 |
| 6 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза мет. элементов усиления дверного проема (рамы из уголков и мет. накл. пластин) | м2 | 2,0 |
| 7 | Установка металлического дверного блока размером 1520х2100(h)мм, двустворчатого, с открывающейся створкой, размером 900х2000(h)мм, стопорящейся створкой, размером 500х2000(h)мм и верхним глухим добором, размером 1500х140(h)мм | шт. | 1 |
| 8 | Восстановление штукатурки дверного откоса по мет. штукатурной сетке | м2 | 3,7 |
| 9 | Шпаклевка, огрунтовка и в/э окраска откосов дверного проема внутри здания | м2 | 1,5 |
| 10 | Шпаклевка, огрунтовка и в/э окраска фасадной краской откосов дверного проема снаружи здания | м2 | 3,5 |
| 11 | Вывоз строительного мусора | По объему демонтажных работ | |
|  |  |  |  |

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)