**Техническое задание**

на ремонтно-строительные работы по организации

второго эвакуационного выхода с 4-го этажа

корпуса 7 по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Накрытие полов, подоконников и мебели защитной полиэтиленовой пленкой | м2 | 76,0 |
| 2 | Демонтаж участка контура заземления:  мет. полоса сечением -5х50мм | м | 14,0 |
| 3 | Демонтаж плинтуса | м | 19,0 |
| 4 | Демонтаж ламината на участке проектируемого коридора | м2 | 16,8 |
| 5 | Устройство дверного проема, размером 1,45х2,4(h)м в перегородке из ГКЛ по мет. каркасу | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж участков обшивки стен из ГКЛ в 2 слоя по мет. каркасу | м2 | 7,0 |
| 7 | Разборка кирпичной кладки, толщиной 250мм, в дверном проеме | м3 | 0,9 |
| 8 | Демонтаж-монтаж подвесного потолка «Армстронг» (в месте устройства перегородки из ГКЛ) | м2 | 1,5 |
| 9 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с 2-х сторон по мет. каркасу ПН/ПС-75 со звукоизоляцией из минераловатной плиты t=50мм | м2 | 21,0 |
| 10 | Установка металлического двустворчатого дверного блока, размером 1450х2400(h)мм, противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 со створками: шириной 900мм – открывающейся и шириной 550мм – стопорящейся | шт. | 1 |
| 11 | Оборудование противопожарного дверного блока доводчиком и уплотнением в притворах | шт. | 1 |
| 12 | Установка дверного блока ДГ 21-9 | шт. | 1 |
| 13 | Обшивка ГКЛ по мет. каркасу откосов дверных проемов | м2 | 6,0 |
| 15 | Монтаж участка контура заземления:  мет. полоса сечением -5х50мм | м | 10,0 |
| 16 | Шпаклевка, огрунтовка и в/э окраска за 2 раза участков стен и возведенных перегородок | м2 | 98,0 |
| 17 | Шпаклевка, огрунтовка и в/э окраска за 2 раза откосов дверных и оконного проемов | м2 | 8,2 |
| 18 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза подшивного потолка  (в коридоре) | м2 | 19,0 |
| 19 | Выравнивание цем.-песч. стяжки пола в дверном проеме | м2 | 0,5 |
| 20 | Укладка ламината класса пожарной опасности не более КМ4 по подложке из ПВХ в коридоре | м2 | 18,0 |
| 21 | Установка плинтусов из ПВХ | м | 26,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Установка накладных мет. полос (порожков) в местах стыков полов | м | 4,5 |
| 23 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью мет. полос смонтированного участка контура заземления | м (м2) | 16,5 (1,0) |
| 24 | Вынос и вывоз строительного мусора | контейнер | 1 |

**Приложение:** План перепланировки помещений на 4-м этаже корпуса 7 для организации эвакуационного выхода с указанного этажа.

**Примечание:** В связи с режимными требованиями на строительный объект допускаются только

граждане Российской Федерации.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)