**Техническое задание**

на ремонт кровли на отдельных участках

корпуса 17 по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Демонтаж водосточных труб d=200мм, L=8,0м | шт. | 8 |
| 2 | Демонтаж ранее наклееной рулонной гидроизоляции на стыки (соединения) фальцевой мет.кровли  | М2 | 60,0 |
| 3 | Срезка водосточных желобов | м.п. | 6,0 |
| 4 | Герметизация (промазывание) стыков (замков, соединений листов) фальцевой металлической кровли (мастикой на битумной основе) | м.п. | 4032,0 |
| 5 | Обмазка битумной мастикой и наклейка 1-го (верхнего с посыпкой) слоя рулонной битумной гидроизоляции (на полосе, шириной 3,5м вдоль карнизного свеса) | м2 | 826,0 |
| 6 | Монтаж новых водосточных труб (с водоприемными воронками) d=200мм, L=9,0м | шт. | 8 |
| 7 | Замена открывающихся решеток, размером 800х1000мм, на слуховых окнах | шт. | 8 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | контейнер | 1 |
|  |  |  |  |

**Примечание:** После выполнения ремонтных работ, на кровле вдоль карниза и водосточного желоба, а также в водосточных трубах проложить греющий кабель.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)