**Техническое задание на выполнение работ**

**по ремонту арки и фасадов корпуса 19**

**по адресу: Ленинградский пр-т, д.80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | **Главный фасад** |  |  |
| 1 | Укрытие окон и дверных блоков от пыли и грязи (армированной пленкой) с помывкой окон | м2 | 68,0 |
| 2 | Простукивание штукатурки фасада 30% | м2 | 71,0 |
| 3 | Простукивание штукатурки откосов оконных и дверных проемов | м2 | 22,0 |
| 4 | Расшивка, зачистка и заделка трещин в кирпичной кладке стен цементно-песчаным раствором  | пог. м | 12,0 |
| 5 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках фасада (20% от общей площади) | м2 | 47,0 |
| 6 | Восстановление отбитой штукатурки на отдельных участках откосов дверных и оконных проемов (10% от общей площади) | м2 | 2,2 |
| 7 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках парапетов входной лестницы (20% от общей площади) | м2 | 9,0 |
| 8 | Очистка фасада от старой покраски | м2 | 235,0 |
| 9 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 235,0 |
| 10 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта  | м2 | 235,0 |
| 11 | Огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска за 2 раза оконных и дверных откосов | м2 | 22,0 |
| 12 | Замена оцинкованных мет. отливов (шириной 250мм) на поясках и карнизах стен | пог. м | 54,0 |
| 13 | Замена окрашенных подоконных мет. отливов (шириной 450мм) | пог. м | 30,0 |
| 14 | Ремонт поперечных стыков мет. отливов карниза: закрепление комбинированными заклепками и проклейка лентой Герлен | пог. м | 1,2 |
| 15 | Ремонт примыканий бетонной отмостки к цоколю зданий (расшивка и заполнение бетоном шва 0,02 х 0,05м) | пог. м | 7,0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Прочие работы** |  |  |
| 1 | Снятие с сохранением и обратная установка рекламных конструкций | шт. | 4 |
| 3 | Монтаж и демонтаж лесов (предусмотреть возможность работы с туры) | м2 | 580,0 |
| 4 | Вывоз мусора | контейнер | 4,0 |
| 5 | Устройство защитной сетки по секционным лесам | м2 | 580,0 |
| 6 | Согласование с городскими структурами | К-т | 1 |