**Техническое задание на выполнение работ**

**по ремонту фасадов корпуса 11 (одноэтажная часть)**

**по адресу: Ленинградский пр-т, д.80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | **Фасад по оси Г** |  |  |
| 1 | Отбивка поясков и тяг, сечением 200х100мм, по периметру окон | пог. м | 30,0 |
| 2 | Частичное простукивание (25% от общей площади) штукатурки фасада между осями 111- 46 | м2 | 238,5 |
| 3 | Очистка, смачивание и подготовка поверхности под оштукатуривание (фасад в осях 11-111 и верх парапета) | м2 | 278,0 |
| 4 | Оштукатуривание по металлической оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм фасада между осями 11-111  | м2 | 248,0 |
| 5 | Подготовка поверхности (вкл. очистку и смачивание) и оштукатуривание по металлической оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм отдельных участков фасада между осями 111- 46 | м2 | 248,0 |
| 6 | Оштукатуривание по металлической оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм верха парапета между осями 111- 46 | м2 | 30,0 |
| 7 | Восстановление поясков, сечением 200х100мм, над цоколем | пог. м | 12,0 |
| 8 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 1204,0 |
| 9 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада и цоколя, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта № 18/00645 от 19.06.2018г. | м2 | 1204,0 |
| 10 | Оштукатуривание оконных и дверных откосов | м2 | 2,6 |
| 11 | Огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска за 2 раза оконных и дверных откосов | м2 | 2,6 |
| 12 | Установка мет. жалюзийной решетки, размером 800х800мм на ветн. проем | шт. | 1 |
| 13 | Замена мет. оцинкованных парапетных отливов на новые, размером 500х50мм | пог. м | 120,5 |
| 14 | Установка мет. отливов пояска над цоколем в осях 11-111 | пог. м | 25,0 |
|  |  |  |  |
|  | **Фасад по оси 1**  |  |  |
| 1 | Заделка трещин скобами ø8 А500, L=1000мм (через 500мм) | шт. | 15 |
| 2 | Восстановление поясков, сечением 200х100мм, над цоколем | пог. м | 1,0 |
| 3 | Очистка, смачивание и подготовка поверхности под оштукатуривание (фасад в осях В-Г) | м2 | 246,0 |
| 4 | Оштукатуривание по металлической оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм фасада между осями В-Г | м2 | 246,0 |
| 5 | Шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 246,0 |
| 6 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада и цоколя, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта№ 18/00645 от 19.06.2018г. | м2 | 246,0 |
| 7 | Оштукатуривание оконных и дверных откосов | м2 | 3,0 |
| 8 | Огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска за 2 раза оконных и дверных откосов | м2 | 3,0 |
| 9 | Замена мет. оцинкованных парапетных отливов на новые, размером 400х50мм | пог. м | 25,0 |
| 10 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза металлич. пожарной лестницы | м2 | 11,6 |
| 11 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза пожарного трубопровода | м2 | 3,5 |
|  |  |  |  |
|  | **Фасад по оси 47** |  |  |
| 1 | Очистка, смачивание и подготовка поверхности под оштукатуривание (фасад в осях Г-В) | м2 | 250,0 |
| 2 | Заделка трещин скобами ø8 А500, L=1000мм (через 500мм) | шт. | 14 |
| 3 | Оштукатуривание по металлической оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм фасада между осями В-Г | м2 | 250,0 |
| 4 | Отбивка поясков и тяг, сечением 200х100мм, на фасаде | пог. м | 11,0 |
| 5 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 250,0 |
| 6 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта № 18/00645 от 19.06.2018г. | м2 | 250,0 |
| 7 | Установка мет. отливов (шириной 250мм) на поясках над цоколем и окнами | м2 | 22,5 |
| 8 | Замена мет. оцинкованных парапетных отливов на новые, размером 400х50мм | пог. м | 15,0 |
|  |  |  |  |
|  | **Прочие работы** |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 1700,0 |
| 2 | Вывоз мусора | контейнер | 2 |
| 3 | Устройство защитной сетки по секционным лесам | м2 | 1700,0 |
| 4 | Ремонт примыканий бетонной отмостки к фасаду зданий (расшивка и заполнение бетоном шва 0,02 х 0,05м) | пог. м | 28,0 |
| 5 | Укрытие бетонной отмостки и асфальтного покрытия по периметру здания защитной пленкой  | м2 | 250,0 |
| 6 | Укрытие защитной пленкой козырьков над подъездами и входами | М2 | 15,0 |
| 7 | Согласование с городскими службами | К-т | 1 |