**Техническое задание**

на ремонт кровли на отдельных участках

корпуса 20 по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Герметизация (промазывание) стыков (замков, соединений листов) фальцевой металлической кровли (мастикой на битумной основе) | м/п | 535,0 |
| 2 | Завальцевание и крепеж кляймерами к обрешетке раскрывшиеся фальцевые и замковые соединения кровельного покрытия |  м/п | 6.0 |
| 3 | Обмазка битумной мастикой и наклейка 1-го (верхнего с посыпкой) слоя рулонной битумной гидроизоляции (на полосе, шириной 2,0м вдоль карнизного свеса) | м2 | 84,0 |
| 4 | Обмазка битумной мастикой и наклейка 1-го (верхнего с посыпкой) слоя рулонной битумной гидроизоляции - шириной 0,5м по всей длине примыкания кровли к стенам соседних зданий - шириной 0,5м по всей длине примыкания кровли к стенкам слуховых окон - шириной 1,0м по всей длине конька кровли  | М2 | 43,0 |
| 5 | Ремонт (восстановление) кровельного мет. ограждения с покраской  | м/п | 41,5 |
| 6 | Демонтаж старых водосточных труб и водоприемных воронок d= 200мм, L= 15,0м | Шт  | 2 |
| 7 | Монтаж водосточных труб (с водоприемными воронками) d=200мм, L=15,0м | шт. | 2 |
| 8 | Замена открывающихся решеток, размером 800х1000мм, на слуховых окнах | шт. | 2 |
| 9 | Опускание с кровли и вывоз строительного мусора | контейнер | 1 |

Исп. Филипченко С.В.

8-495-780-54-45 (доб. 701)