**Техническое задание**

на ремонтно-строительные работы

по ремонту парапетов и венчающих карнизов корпусов №№ 4, 4а, 7, 5а

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | **Корпуса №№ 4, 4а, 7** |  |  |
| 1 | Снятие с парапета корп. 4а мет. парапетных крышек, шириной 600мм | м.п. | 34,5 |
| 2 | Демонтаж парапетных костылей | шт. | 240 |
| 3 | Снятие мет. отливов, шириной 800мм с венчающих карнизов  | м.п. | 140,0 |
| 4 | Демонтаж карнизных костылей | шт. | 240 |
| 5 | Разборка 1-го ряда существ. кирпичной кладки верха парапетов  | м3 | 8,6 |
| 6 | Простукивание штукатурки парапета и выступа венчающего карниза  | м2 | 470,0 |
| 7 | Огрунтовка укрепляющим составом глубокого проникновения наружных и верхних поверхностей парапета и венчающего карниза | м2 | 895,0 |
| 8 | Частичная перекладка (30%) 1-го ряда верхней поверхности кирпичной кладки венчающего карниза | м2 | 35,0 |
| 9 | Кладка двух рядов кирпичной кладки верха парапета (керамическим кирпичом с кладочной сеткой)  | м3 (м2) | 13,5 (90,0) |
| 10 | Устройство цементно-песчаной стяжки по штукатурной сетке на верхних поверхностях парапета и венчающего карниза  | м2 | 205,0 |
| 11 | Установка парапетных крышек из оцинкованной стали размерами 600х150мм на П-образных костылях с шагом 600мм закрепленных с 2-х сторон анкерами в кирпичную кладку стены | м.п. | 105,0 |
| 12 | Установка парапетных крышек из оцинкованной стали размерами 800х150мм  | м.п. | 38,5 |
| 13 | Установка мет. карнизных отливов из листов оцинкованной стали шириной 1200мм | м.п. | 140,0 |
| 14 | Заделка стыков кровельным герметиком на силиконовой основе: |  |  |
|  | - парапетных крышек | м.п. | 90,0 |
|  | - отливов венчающего карниза | м.п. | 100,0 |
| 15 | Оштукатуривание по штукатурной оцинкованной сетке снаружи участков парапетов и выступа венчающего карниза  | м2 | 146,0 |
| 16 | Оштукатуривание внутренних поверхностей парапетов (со стороны кровли) корпусов 4, 4а, 7 | м2 | 225,0 |
| 17 | Зачистка, огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска фасадной колерованной краской парапета и выступа венчающего карниза  | м2 | 470,0 |
| 18 | Вынос и вывоз строительного мусора  | м3 | 20,0 |
| 19 | Монтаж и разборка лесов с защитной сеткой | м2 | 2650,0 |
| 20 | Временное укрытие участков кровли шириной 2,0м, прилегающих к парапетам дощатым настилом и пленкой  | м2 | 285,0 |
|  |  |  |  |
|  | **Корпус № 5а** |  |  |
| 1 | Снятие мет. отливов, шириной 800мм с венчающих карнизов (левый торцевой фасад)  | м.п. | 38,0 |
| 2 | Демонтаж карнизных костылей  | шт. | 65 |
| 3 | Простукивание штукатурки парапета и выступа венчающего карниза левого торцевого фасада | м2 | 103,0 |
| 4 | Простукивание штукатурки выступа венчающего карниза главного и правого торцевого фасадов  | м2 | 72,0 |
| 5 | Огрунтовка укрепляющим составом глубокого проникновения наружных и верхних поверхностей парапета и венчающего карниза | м2 | 205,0 |
| 6 | Частичная перекладка (30%) 1-го ряда верхней поверхности кирпичной кладки венчающего карниза левого торцевого фасада | м2 | 9,0 |
| 7 | Устройство цементно-песчаной стяжки по штукатурной сетке на верхней поверхностях венчающего карниза  | м2 | 30,0 |
| 8 | Установка мет. карнизных отливов из листов оцинкованной стали шириной 1200мм | м.п. | 38,0 |
| 9 | Заделка на левом торцевом фасаде стыков отливов карниза кровельным герметиком на силиконовой основе  | м.п. | 30,0 |
| 10 | Заделка стыка в месте примыкания мет. отливов карниза к стене кровельным герметиком на силиконовой основе (главный и торцевой правый фасады) | м.п. | 60,0 |
| 11 | Проклейка лентой Герлен, шириной 100мм, стыков мет. карнизных отливов на главном и правом торцевом фасадах | м.п. | 78,0 |
| 12 | Оштукатуривание по штукатурной оцинкованной сетке снаружи участков парапетов и выступа венчающего карниза | м2 | 50,0 |
| 13 | Зачистка, огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска фасадной колерованной краской парапета (левый торцевой фасад) и выступа венчающего карниза  | м2 | 175,0 |
| 14 | Вынос и вывоз строительного мусора  | м3 | 2,0 |
| 15 | Монтаж и разборка лесов с защитной сеткой | м2 | 1800,0 |
|  |  |  |  |

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)