**Техническое задание**

на локальный ремонт кровли корпуса 5А

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Заделка и герметизация силиконом стыков в раскрывшихся фальцах с закреплением кляммеров к обрешетке кровли | м.п. | 10,0 |
| 2 | Обмазка битумным праймером и укладка в отдельных местах рулонного битумного гидроизоляционного материала в 1 слой  | м2 | 280,0 |
| 3 | Перекладка керамическим кирпичом двух рядов кирпичной кладки верха парапета | м3 | 1,8 |
| 4 | Оштукатуривание на высоту 300мм парапетов с внутренней стороны в местах примыкания к ним кровли | м2 | 18,0 |
| 5 | Обмазка битумным праймером и укладка в местах примыкания кровли к парапетам рулонного битумного гидроизоляционного материала в 1 слой (с заведением его на 250мм на кровлю и на 250мм на парапеты) | м2 | 30,0 |
| 6 | Установка на парапетах отливов (крышек) из оцинкованной стали шириной 750мм | м.п. | 20,0 |
| 7 | Установка на выводах воздуховодов зонтов из оцинкованной стали размером 750х750мм | шт. | 2 |
| 8 | Установка жалюзийных открывающихся решеток, размером 600х800мм на слуховых окнах кровли | шт. | 2 |
|  |  |  |  |

Примечания: Объемы демонтажных работ необходимо уточнять по факту в процессе их проведения.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)