**Техническое задание на выполнение работ**

**по аварийному ремонту отдельных участков главного, дворового и торцевых фасадов корпуса 21**

**по адресу: Ленинградский пр-т, д.80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | ГЛАВНЫЕ И ТОРЦЕВЫЕ ФАСАДЫ: |  |  |
| 1 | Укрытие оконных блоков (10шт.) главного фасада в уровне 4-го этажа армированной пленкой от пыли и грязи с помывкой окон | М2 | 25,0 |
| 2 | Простукивание штукатурки стен на отдельных участках | м2 | 150,0 |
| 3 | Простукивание штукатурки карниза под кровельным отливом | м2 | 70,0 |
| 4 | Расчистка деформационных швов, шириной 50мм | м/п | 40,0 |
| 5 | Ремонт карнизных свесов – закрепление комбинированными заклепками и проклейка лентой Герлен стыков листов металлических карт карнизных отливов в поперечных стыках | м/п | 25,0 |
| 6 | Огрунтовка и заполнение Вилатермом D=60мм деформационных швов с герметизацией специальной мастикой | м/п | 40,0 |
| 7 | Оштукатуривание участка мет. перемычки по мет. штукатурной сетке | м2 | 0,5 |
| 8 | Огрунтовка и восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках стен | м2 | 30,0 |
| 9 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках карнизов | м2 | 20 |
| 10 | Очистка, огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм участков стен | м2 | 1500,0 |
| 11 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза участков стен | м2 | 1500,0 |
| 12 | Очистка, огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм участков карниза по кровельным отливом | м2 | 70,0 |
| 13 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза участков карниза по кровельным отливом | м2 | 70,0 |
| 14 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 1000,0 |
| 15 | Вывоз мусора | контейнер | 3 |
| 16 | Устройство защитной сетки по секционным лесам | м2 | 1000,0 |
|  |  |  |  |
|  | ДВОРОВЫЙ ФАСАД: |  |  |
| 1 | Укрытие оконных блоков (30шт.) дворового фасада армированной пленкой от пыли грязи | М2 | 75,0 |
| 2 | Демонтаж не действующих наружных блоков кондиционеров | Шт. | 41 |
| 3 | Восстановление участков разрушения кирпичной кладки стен (демонтаж, монтаж) | М2/М3 | 140,0/19,0 |
| 4 | Установка отливов (подоконных и на выступах) 300мм | м/п | 130,0 |
| 5 | Монтаж и демонтаж лесов (предусмотреть возможность работы с туры) | М2 | 1400,0 |
| 6 | Устройство защитной сетки по секционным лесам | М2 | 1400,0 |
| 7 | Вывоз мусора | контейнер | 3 |
|  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОАНИЕ С ГОРОДСКИМИ СТРУКТУРАМИ | К-т | 1 |