**Техническое задание на выполнение работ**

**по аварийному ремонту фасадов корпуса 17**

**по адресу: Ленинградский пр-т, д.80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | **Главный фасад (по ул. Балтийская)** |  |  |
| 1 | Временное закрытие окон в уровне 4-го этажа армированной полиэтиленовой пленкой с помывкой окон | м2 | 70,0 |
| 2 | Простукивание штукатурки поверхностей парапета и венчающего карниза | м2 | 680,0 |
| 3 | Отбивка штукатурки отдельных участков стен  | м2 | 18,0 |
| 4 | Заделка трещин, шириной 30мм в кирпичной кладке стены цементно-песчаным раствором  | м/п | 14,0 |
| 5 | Расшивка, зачистка и заполнение Вилатермом d=60мм (с герметизацией специальной мастикой) деформационного шва 50х50мм в уровне парапета и кровли и венчающего карниза  | м/п | 14,0 |
| 6 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках парапета и венчающего карниза (25% от общей площади) | м2 | 170,0 |
| 7 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках стен | м2 | 18,0 |
| 8 | Очистка участков стен от старой покраски | м2 | 850,0 |
| 9 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм отдельных участков стен  | м2 | 850,0 |
| 10 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза стен и карниза согласно Колористического паспорта | м2 | 1530,0 |
| 11 | Зачистка, огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза металлоконструкций козырьков  | м2 | 45,0 |
| 12 | Простукивание штукатурки поверхности колонн | М2 | 282,0 |
| 13 | Отбивка штукатурки отдельных участках колонн (25%) | М2 | 70,5 |
| 14 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках колонн (25%) | М2 | 70.5 |
| 15 | Очистка участков колонн от старой краски | М2 | 282,0 |
| 16 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм колонн | М2 | 282,0 |
| 17 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза колонн (согласно Колористического паспорта) | М2 | 282,0 |
|  |  |  |  |
|  | **Дворовые фасады** |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки на отдельных участках стен  | м2 | 25,0 |
| 2 | Заделка трещин, шириной 30мм в кирпичной кладке стены цементно-песчаным раствором и скобами ø8 А500, L=1000мм (через 500мм – 44 шт.) | м/п | 20,0 |
| 3 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках стен (10% от общей площади) | м2 | 25,0 |
| 4 | Ремонт штукатурки на отдельных участках стен (в месте прокладки короба для эл. кабелей)  | м2 | 20 |
| 5 | Очистка участков стен от старой покраски | м2 | 50,0 |
| 6 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм отдельных участков стен  | м2 | 50,0 |
| 7 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза участков стен (согласно Колористического паспорта)  | м2 | 50,0 |
| 8 | Восстановление откосов дверных проемов (оштукатуривание, огрунтовка, шпаклевка и в/э фасадная окраска за 2 раза) | м2 | 32,0 |
|  |  |  |  |
|  | **Прочие работы** |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж лесов (предусмотреть возможность работы с туры) | м2 | 2500,0 |
| 2 | Устройство защитной сетки по секционным лесам | м2 | 2500,0 |
| 3 | Вывоз мусора | контейнер | 3 |
| 4 | Согласование с городскими службами |  К-т | 1 |
|  |  |  |  |