**Техническое задание**

на демонтажные работы на 7а (11-м) этаже

в координационных осях А-В/3-11 корпуса 66

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

1. Снятие дверных блоков.
2. Демонтаж реечных потолков (в с/у).
3. Разборка плинтусов.
4. Снятие линолеума с подстилающими основаниями.
5. Снятие напольной плитки со слоем плиточного клея (в с/у, на входе со стороны л/к №2).
6. Демонтаж существ. сан./тех. приборов (раковин умывальников, унитазов, писсуаров).
7. Демонтаж обшивки перегородок пластиковыми панелями.
8. Демонтаж подвесных потолков в отдельных помещениях.
9. Демонтаж обшивки пластиковых перегородок ГКЛ по мет. каркасу.
10. Демонтаж пластиковых перегородок.
11. Демонтаж перегородок из ГКЛ по мет. каркасу.
12. Снятие настенной керамич. плитки со слоем плиточного клея с недемонтируемых перегородок (в с/у).
13. Демонтаж горючих обшивок (ГКЛ, фанерой, пластиковыми панелями и т.д.) стен, перегородок и колонн.
14. Снятие обоев с наружных стен
15. Демонтаж светильников, силовой и слаботочной (кроме пожарной сигнализации), электроразводки.
16. Сбор, вынос с этажа и вывоз строительного мусора.

Приложение: План демонтажа перегородок.

Примечания: Объемы демонтажных работ необходимо уточнять по факту в процессе их проведения с учетом обнаружения скрытых строительных конструкций.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)