\*

**Техническое задание**

По ремонту межпанельных швов на фасаде 15-го корпуса

по адресу: Московская обл.,г.Химки, ул.Заводская д.2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1. | Расшивка межпанельных швов | м/п |  600 |
| 2. | Очистка от пыли и грязи с грунтовкой шва | м/п |  1000 |
| 3. | Заполнение пространства между панелями теплозащитной полиуретановой пеной | м/п |  500 |
| 4. | Утепление межпанельных швов утеплителем «Вилатерм» | м/п |  600 |
| 5. | Заделка швов специальной герметизирующей мастикой | м/п |  1000 |
| 6. | Аренда и эксплуатация фасадных подъемников | Шт. |  1 |

Примечание: - Перед составлением Коммерческого предложения обязателен выезд подрядчика на объект.

 - Необходимо предоставить данные на материалы, которые будут применяться.

Исп.Филипченко С.В.

Тел.8(495)780-54-45 доб.21-701